**Załącznik nr1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW DLA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ.

lp. Parametry wymagane

1. Wirówka laboratoryjna nablatowa ,nowa, nie starsza niż 2017r.

2. Intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania

3. Wyświetlacz LCD

4. Regulacja prędkości i czasu wirowania

5. Tryb pracy ciągłej oraz praca w trybie „SHORT”

6. Komora wirowania ze stali nierdzewnej

7. Blokada pokrywy podczas wirowania

8. Blokada startu przy otwartej pokrywie

9. Sygnalizacja niewyważenia

10. Zakres obrotów 100 ÷ 4500RPM

11. Zasilanie 230V – 50/60 Hz

12. Wirnik horyzontalny 4 x 200 ml

13. Pojemniki okrągłe 200 ml (ø 57 / 100 mm)

15. Wkładki redukcyjne 7 x 15 / 10 ml (ø17 x 110 mm)

16. Bezpłatna instalacja wirówki w laboratorium z wpisem do paszportu technicznego i szkolenie personelu.

17. Gwarancja nie mniej niż na 24 miesiące

18. Wyrób posiada wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

19. Wyrób posiada znak zgodności CE