Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Lodówka/chłodziarka medyczna stacjonarna do przechowywania krwi**

* Zakres temperatury chłodzenia wymagany w przedziale od +2°C do +8°C
* Chłodzenie absorpcyjne wolne od wibracji
* Alarm ostrzegawczy przy zbyt długo otwartych drzwiach
* Zabezpieczenie utrzymania stałej temperatury wewnątrz chłodziarki
* Termometr cyfrowy z zewnętrznym wskaźnikiem temperatury z pamięcią
* Drzwi z możliwością zabezpieczenia
* Wewnątrz trzy ruchome półki lub szuflady
* Pojemność: 50 – 70 litrów
* Zużycie energii: poniżej 1 kWh na dobę
* Tworzywo łatwe do utrzymana higieny
* Kolor biały, drzwiczki z szybą lub bez (lite)
* Certyfikat CE / EN
* Fabrycznie nowa
* Instrukcja w języku polskim
* Gwarancja 24 miesiące

**Lodówka/chłodziarka transportowa**

* Pojemność: 12 – 18 litrów
* Zakres temperatur chłodzenia wymagany w przedziale +1°C do +8°C (chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia)
* Regulacja temperatury poprzez panel zewnętrzny, zabezpieczony przed kurzem
* Termometr cyfrowy z zewnętrznym wskaźnikiem temperatury z pamięcią
* Układy elektroniczne z funkcją oszczędzania energii (klasa energetyczna A)
* System termoelektryka - ultra wytrzymałe ogniwo
* Materiał: tworzywo wytrzymałe na pęknięcia, łatwe do utrzymania higieny
* Izolacja: wypełnienie pianką poliuretanową
* Kolor szary (nie jasny), niebrudzący
* Uchwyt lub pasek ułatwiający przenoszenie lodówki
* Praca chłodziarki możliwa przy napięciu 12V/24V (podłączenie do gniazda zapalniczki) oraz 230 V
* Adapter do zasilania sieciowego
* Kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki samochodowej
* Wskaźniki świecące
* Certyfikaty: CE / EN
* Fabrycznie nowa
* Instrukcja w języku polskim
* Gwarancja 24 miesiące