Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawa sprzętu AGD – doposażenie oddziału 13**

**Lodówka – szt.2**

* Wolnostojąca z zamrażalnikiem na dole
* Wymiary wysokość powyżej 2 m, szerokość 60 cm, głębokość 60 – 70 cm
* Pojemność użytkowa chłodziarki nie mniejsza niż 266 litrów
* Pojemność użytkowa zamrażarki nie mniej niż 70 litrów
* Wyposażenie wewnątrz chłodziarki nie mniej niż 4 półki (mile widziane 5 półek)- jeżeli szklane to ze szkła bezpiecznego, nie mniej niż jedna szuflada , na wewnętrznej stronie drzwi chłodziarki nie mniej niż 4 półki
* Wyposażenie zamrażarki nie mniej niż 2 szuflady
* Liczba agregatów jeden
* Termostaty 2 : w chłodziarce i w zamrażalniku
* Alarm niedomkniętych drzwi
* Klasa klimatyczna SN-T
* Kolor srebrny – stal nierdzewna INOX
* Elektroniczna regulacja temperatury, oświetlenie ledowe, wymuszona cyrkulacja powietrza, komora świeżości
* Bezszronowa
* Poziom hałasu poniżej 40 dB
* Klasa energetyczna nie mniejsza niż A⁺⁺
* Lodówka fabrycznie nowa
* Instrukcja w języku polskim
* Gwarancja na 24 miesiące
* Znak zgodności CE

**Lodówka/chłodziarka medyczna stacjonarna do przechowywania leków – szt. 1**

* Zakres temperatury chłodzenia wymagany w przedziale od +2°C do +8°C
* Chłodzenie absorpcyjne wolne od wibracji
* Alarm ostrzegawczy przy zbyt długo otwartych drzwiach
* Zabezpieczenie utrzymania stałej temperatury wewnątrz chłodziarki
* Termometr cyfrowy z zewnętrznym wskaźnikiem temperatury z pamięcią
* Drzwi z możliwością zabezpieczenia
* Wewnątrz trzy ruchome półki lub szuflady
* Pojemność: 50 – 70 litrów
* Zużycie energii: poniżej 1 kWh na dobę
* Tworzywo łatwe do utrzymana higieny
* Kolor biały, drzwiczki z szybą lub bez (lite)
* Certyfikat CE / EN
* Fabrycznie nowa
* Instrukcja w języku polskim
* Gwarancja 24 miesiące

**Kuchenka elektryczna - szt. 2**

* Kuchenka wolnostojąca elektryczna
* Wymiary (SxWxG) [cm]: 50 x 85 x 60 cm
* Rodzaj płyty: Ceramiczna (cztery palniki)
* Rodzaj piekarnika: Elektryczny
* Front: Chłodny front drzwi – konstrukcja 3-szybowa oraz wewnętrzna szyba refleksyjna
* Piekarnik elektryczny z termoobiegiem
* Sterowanie mechaniczne
* Termoregulator
* Oświetlenie wnętrza
* Prowadnice piekarnika wytłaczane
* Wysuwana szuflada piekarnika
* Klasa energetyczna A
* Kolor INOX
* Moc całkowita nie mniej niż 8700 W
* Moc piekarnika Grzejnik górny nie mniej niż 900 W, Grzejnik dolny nie mniej niż 1100 W
* Pojemność piekarnika nie mniej niż 62 litra
* Zasilanie elektryczne
* Na wyposażeniu kabel do podłączenia kuchenki
* Ilość szyb piekarnika - 3
* Wysuwana szuflada piekarnika
* Gwarancja na 24 miesiące
* Instrukcja w języku polskim
* Kuchenka fabrycznie nowa
* Przeprowadzenie instruktarzu
* Znak zgodności CE

**Pralko-suszarka – szt. 2**

* Wolnostojąca
* Waga załadunku prania nie mniej niż 5 kg
* Waga załadunku suszenia nie mniej niż 3 kg
* Klasa energetyczna A
* Poziom hałasu nie więcej niż 75 dB
* Prędkość wirowania nie mniej niż 1 200 obrotów/min
* Regulacja prędkości wirowania automatyczna i manualna regulacja obrotów przy wirowaniu
* Wymiary (SxWxG) 59 – 65 cm x 85 – 97 cm x 50 – 70 cm
* Zabezpieczenia przed poparzeniem, przed zalaniem
* Blokada drzwi w czasie prania i suszenia
* Automatyka wagowa - elektroniczne dostosowanie długości cyklu prania do wagi załadunku, automatyczne ustawienia **temperatury**, **czasu prania**, **ilość wody**, **prędkości wirowania**.
* programy suszenia nie mniej niż - program suszenie do prasowania i do szafy
* programy prania nie mniej niż:
* 90°C - 60°C do tkanin bawełnianych, białych i kolorowych, mocno zabrudzonych,
* 40°C do tkanin syntetycznych, białych i kolorowych, średnio i lekko zabrudzonych,
* 30°C do tkanin wełnianych, bez wirowania
* Pralko-suszarka fabrycznie nowa
* Instrukcja w języku polskim
* Gwarancja na 24 miesiące
* Przeprowadzenie instruktarzu
* Znak zgodności CE

**Telewizor LED 49 cali wraz z hakiem do montażu na ścianie – szt. 2**

* Full HD
* Podświetlenie matrycy Direct LED
* Tuner DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy
* Jasność ekranu nie mniej niż 280 cd/m2
* System dźwięku przestrzennego
* Moc głośników nie mniej niż 2 x 8W
* Regulacja tonów wysokich/niskich
* Korektor dźwięków
* Złącza HDMI nie mniej niż 2
* Złącza USB nie mniej niż 2
* Wejście komponentowe
* Wyjście słuchawkowe
* Menu w języku polskim
* Telegazeta
* Funkcje dodatkowe USB - zdjęcia, muzyka, film,
* Klasa energetyczna nie mniej niż A⁺
* Zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz
* Rozdzielczość nie mniej niż 1920 x 1080
* Wyposażenie: pilot, podstawa
* Możliwość montażu na ścianie
* Uchwyt do montażu w narożniku ścian z możliwością nachylenia wraz z osprzętem do montowania o udźwigu utrzymującym telewizor
* Telewizor fabrycznie nowy
* Instrukcja w języku polskim
* Gwarancja na 24 miesiące
* Znak zgodności CE

**Lustra obserwacyjne – szt. 10**

Lustro obserwacyjne sferyczne ¼ kuli szt. 9

* Średnica nie mniej niż 90 cm
* Wykonane z akrylu odpornego na wgniecenia, zadrapania i uderzenia
* Kontrola trzech kierunków
* Obraz bez zniekształceń i deformacji
* Odległość obserwacyjna nie mniejsza niż 14 m
* Komplet kołków rozporowych do montażu lustra
* Uszczelka zabezpieczająca lustro – czarna
* Lustro fabrycznie nowe
* Gwarancja nie mniej niż 2 lata

Lustro obserwacyjne okrągłe szt. 1

* Średnica 40 cm
* Wykonane z akrylu odpornego na wgniecenia, zadrapania i uderzenia
* Kontrola dwóch kierunków
* Obraz bez zniekształceń i deformacji
* Odległość obserwacyjna nie mniejsza niż 8 m
* Uszczelka zabezpieczająca lustro – czarna
* Regulowany uchwyt przegubowy wraz z kołkami rozporowymi do montażu
* Lustro fabrycznie nowe
* Gwarancja nie mniej niż 2 lata

**Odkurzacz z filtrem wodnym – szt. 1**

* Odkurzacz do zanieczyszczeń suchych
* Moc turbiny nie mniej niż 500 W
* Podciśnienie nie mniej niż 18 kPa
* Wydatek powietrza nie mniej niż 45 l/s
* Pojemność zbiornika nie mniej niż 11 l
* Możliwość zamontowania filtra HEPA
* Zasięg pracy nie mniej niż 12 m
* Klasa bezpieczeństwa II
* Zasilanie: 22-240 V, 50-60 HZ
* Odkurzacz wyposażony w:
* Wąż ssący nie mniej niż 2,5m, zabezpieczony przed uszkodzeniem - pękaniem
* Rura ssąca metalowa nie mniej niż 1 m
* Worki filtracyjne flizelinowe 3 warstwowe
* Ssawka uniwersalna podłogowa do pracy na parkietach i wykładzinach dywanowych
* Ssawka szczelinowa o tej samej średnicy znamionowej
* Ssawka do tapicerki o tej samej średnicy znamionowej
* Dodatkowe doposażenie:
* Filtr HEPA dedykowany danemu modelowi
* Komplet worków filtracyjnych flizelinowych szt.10 odporne na rozdarcie
* Przedłużacz o długości nie mniej niż 20 m (3 x 1,5 mm²) z wtyczką uziemiającą z osłoną przeciw zachlapaniu, zabezpieczeniem i rękawem przeciw skręceniu
* Filtr ochrony silnika 1 kompl.
* Filtr wylotu 1 kompl.
* Wszystkie elementy wyposażenia pasujące do siebie ( do danego modelu) o tej samej średnicy znamionowej
* Odkurzacz fabrycznie nowy
* Instrukcja w języku polskim
* Przeprowadzenie instruktarzu
* Gwarancja na 24 miesiące
* Znak zgodności CE