**Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Wymiar** | **Szt./ kpl.** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa/**  **producent** |
| 1 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi i półką przestawną wraz z blatem ze stali nierdzewnej mocowany, rant prawy i rant lewy (930x540x40) | 1050x600x920 | 1 |  |  |  |
| 2 | Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi + bateria z długą dźwignią + syfon | 800x600x920 | 1 |  |  |  |
| 3 | Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi | 800x300x600 | 1 |  |  |  |
| 4 | Basen h=300 + prawy rant wraz ze Spryskiwaczem i baterią stołową i wylewką + syfon | 800x600x920 | 1 |  |  |  |
| 5 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi i półką przestawną | 1000x600x850 | 1 |  |  |  |
| 6 | Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi | 1000x300x600 | 1 |  |  |  |
| 7 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi | 800x460x1800 | 1 |  |  |  |
| 8 | Stół przyścienny z dwoma półkami + prawy rant wraz z blatem ze stali nierdzewnej mocowany + rant prawy + rant lewy (930x540x40) | 700x550x910 | 1 |  |  |  |
| 9 | Stół ze zlewem bez półki + rant lewy wraz ze spryskiwaczem i baterią stołową i wylewką + syfon | 910x700x850 | 1 |  |  |  |
| 10 | Zmywarka z koszem 500x500 z pompą odpływu wraz z podstawą . Wysokość otworu drzwi min. 360mm. Zużycie wody max. 2,1l/cykl. 4 programy. Licznik cykli mycia. 8x płyn myjący 12kg + 4x płyn płuczący 10kg, moc 400V/5.4kW | 575x605x820 | 1 |  |  |  |
| 11 | Zmiękczacz wody automatyczny,  moc 230V/0,01kW |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Basen h=300 + prawy rant + lewy rant wraz z baterią z wyciąganym prysznicem + syfon | 830x600x920 | 1 |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |